SF40A 针式打印机 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
打印机类型：针式打印机
打印速度：1.2 行/秒
打印宽度：48 mm
纸张类型：标准纸张，57.5mm （宽）
外形尺寸：203 mm x 73 mm x 120 mm (长x高x宽)
净重：704 g
电源：AC电源（标配）
工作环境：温度：-5°C ~ +40°C；湿度： 85%RH，非冷凝
产品介绍
全新的SF40A打印机集众多功能与卓越性能于一身，并继续保持奥豪斯产品的稳定质量，确保您长期使用。在拥有强大功能的同时，SF40A提供了简易直观的操作方式以及方便快捷的设置途径。SF40A可以完美的与OHAUS产品进行连接，无论在实验室，工业现场，教育行业，您都可以轻松获得准确的打印结果。
应用
针式打印、统计、求和
显示屏
不适用
电源
AC适配器
通讯
RS232
结构
外壳材料ABS，坚固耐久, IP67防水设计
设计特点
状态指示灯，每行打印40个字符，兼容连续标签纸，可在打印机上操作清零和去皮。
技术参数
	打印机类型
	针式打印机

	打印速度
	1.2 行/秒

	打印宽度
	48 mm

	纸张类型
	标准纸张，57.5mm （宽）

	外形尺寸
	203 mm x 73 mm x 120 mm (长x高x宽)

	净重
	704 g

	电源
	AC电源（标配）

	工作环境
	温度：-5°C ~ +40°C；湿度： 85%RH，非冷凝
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