PX623ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：620 g
可读性：0.001 g
秤盘尺寸：120 mm
内部校准：内部校准
防风罩：标配
辅助显示模式：可作为附件购买
电池寿命：不适用
通讯端口：USB;RS232
外形尺寸：321 mm x 339 mm x 209 mm (长x高x宽)
显示屏：带背光双行液晶显示屏
显示屏保护罩：标配
认证：不适用
线性误差（典型）±：0.002 g
最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：2 g
最小秤量：0.82 g
净重：4.5 kg
秤盘结构：不锈钢
电源：AC电源（标配）
重复性（典型）：0.001 g
稳定时间 (2)：2 s
皮重范围：满量程去皮功能
计量单位：两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;千克;提卡;定制;毫克;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司
工作环境：5℃-40℃下保证开机正常;10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
PX电子天平不仅具备称重功能，且性能优异，提供实验室、工业和教育领域中各种应用的精准需求；PX天平价格实惠、显示屏清晰直观，第二行增加了中文操作提示，标配USB和RS232通讯接口，通讯便利。
应用
基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
显示屏
背光LCD显示屏；第二行增加了操作提示和信息
电源
AC适配器
通讯
RS232 和 USB通讯接口（标配）；GLP/GMP实时时钟
结构
铝压铸金属基座，塑料外壳，可拆卸不锈钢秤盘，玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩，防尘罩
设计特点
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单；可调节通讯设置和数据打印选项；用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
技术参数
	最大秤量
	620 g

	可读性
	0.001 g

	秤盘尺寸
	120 mm

	内部校准
	内部校准

	防风罩
	标配

	辅助显示模式
	可作为附件购买

	电池寿命
	不适用

	通讯端口
	USB;RS232

	外形尺寸
	321 mm x 339 mm x 209 mm (长x高x宽)

	显示屏
	带背光双行液晶显示屏

	显示屏保护罩
	标配

	认证
	不适用

	线性误差（典型）±
	0.002 g

	最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）
	2 g

	最小秤量
	0.82 g

	净重
	4.5 kg

	秤盘结构
	不锈钢

	电源
	AC电源（标配）

	重复性（典型）
	0.001 g

	稳定时间 (2)
	2 s

	皮重范围
	满量程去皮功能

	计量单位
	两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;千克;提卡;定制;毫克;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司

	工作环境
	5℃-40℃下保证开机正常;10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝



https://www.aaaqn.com/
image1.jpg




