SF110B 针式打印机 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
打印机类型：针式打印机
通讯接口：RS232
打印速度：每秒1.7行
打印分辨率：每行40列
打印宽度：48 mm
纸张类型：标准纸张，57.5mm （宽）
通讯端口：RS232 (标配)
外形尺寸：191.27 mm x 88.32 mm x 115 mm (长x高x宽)
净重：580 g
电源：AC电源（标配）
工作环境：0°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
SF-110B针式打印机具有内置的实时时钟和用户管理功能，可确保数据完整性，并符合GLP/GMP要求。易于阅读的OLED显示屏和高级功能使SF-110B成为OHAUS天平和秤的理想选择。
应用
原文输出、称重、统计、累加等
显示屏
OLED点阵显示屏
电源
AC适配器
通讯
RS232 标配
结构
高强度ABS塑料外壳，涂漆金属支架及防滑橡胶垫。
设计特点
高速点阵打印，每行40个字符，直接从打印机进行自动称重操作，多用户访问控制，可编辑标题和尾部。
技术参数
	打印机类型
	针式打印机

	通讯接口
	RS232

	打印速度
	每秒1.7行

	打印分辨率
	每行40列

	打印宽度
	48 mm

	纸张类型
	标准纸张，57.5mm （宽）

	通讯端口
	RS232 (标配)

	外形尺寸
	191.27 mm x 88.32 mm x 115 mm (长x高x宽)

	净重
	580 g

	电源
	AC电源（标配）

	工作环境
	0°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝



https://www.aaaqn.com/
image1.jpg




