AX6202ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：6,200 g
可读性：0.01 g
秤盘尺寸：195 mm x 175 mm
内部校准：全自动内校
防风罩：—
自动风罩门：不适用
辅助显示模式：可作为附件购买
电池寿命：不适用
通讯端口：USB;RS232 (标配);USB主机
外形尺寸：354 mm x 100 mm x 230 mm (长x高x宽)
显示屏：高分辨率全彩色VGA触摸屏
显示屏保护罩：标配
认证：CPA
线性误差（典型）±：0.02 g
最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：16 g
净重：4.6 kg
秤盘结构：不锈钢
电源：AC电源（标配）
重复性（典型）：0.01 g
稳定时间 (2)：1.5 s
皮重范围：满量程去皮功能
计量单位：两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;提卡;定制;毫克;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司
工作环境：10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
无懈可击！奥豪斯在称量性能、外观设计、天平应用功能中不断进取，研发了新款AdventurerAX系列电子天平。AdventurerAX系列搭载彩色触摸显示屏，符合GLP/GMP法规。前置U盘读取接口，整体空间节省的风罩设计，全面满足实验室的几乎所有称量的需要。Adventurer AX系列是同等级天平中，您的理想选择。
应用
基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条
显示屏
4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏
电源
AC适配器
通讯
标配1个RS232, 2个USB 接口
结构
金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，整机防尘罩，下挂式秤钩
设计特点
自动背光点亮水平泡，4个水平调节脚，锁定菜单功能，稳定指示符号，超载/欠载屏幕提示，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，触摸屏校准，自动去皮，操作语言选择(9种)。
技术参数
	最大秤量
	6,200 g

	可读性
	0.01 g

	秤盘尺寸
	195 mm x 175 mm

	内部校准
	全自动内校

	防风罩
	—

	自动风罩门
	不适用

	辅助显示模式
	可作为附件购买

	电池寿命
	不适用

	通讯端口
	USB;RS232 (标配);USB主机

	外形尺寸
	354 mm x 100 mm x 230 mm (长x高x宽)

	显示屏
	高分辨率全彩色VGA触摸屏

	显示屏保护罩
	标配

	认证
	CPA

	线性误差（典型）±
	0.02 g

	最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）
	16 g

	净重
	4.6 kg

	秤盘结构
	不锈钢

	电源
	AC电源（标配）

	重复性（典型）
	0.01 g

	稳定时间 (2)
	1.5 s

	皮重范围
	满量程去皮功能

	计量单位
	两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;提卡;定制;毫克;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司

	工作环境
	10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝



https://www.aaaqn.com/
image1.jpg
o =
(
=¥

-
e





