AX12001ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：12,000 g
可读性：0.1 g
秤盘尺寸：195 mm x 175 mm
内部校准：全自动内校
防风罩：—
外形尺寸：354 mm x 100 mm x 230 mm (长x高x宽)
电池寿命：不适用
认证：CPA
辅助显示模式：可作为附件购买
自动风罩门：不适用
皮重范围：满量程去皮功能
工作环境：10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
净重：3.8 kg
显示屏保护罩：标配
通讯端口：USB;RS232 (标配);USB主机
电源：AC电源（标配）
计量单位：两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;提卡;定制;毫克;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司
显示屏：高分辨率全彩色VGA触摸屏
秤盘结构：不锈钢
内置静电清除器：否
稳定时间 (2)：1.5 s
重复性（典型）：0.1 g
最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：160 g
线性误差（典型）±：0.2 g
产品介绍
奥豪斯 Adventurer AX系列天平在创新、便捷及良好称量性能之间取得了理想的平衡，集成了日常称重和检测流程所需的应用模式。 Adventurer AX系列天平拥有彩色触摸屏、三级用户管理以实现GLP/GMP合规功能、两个USB端口等。 Adventurer AX系列天平，您的杰出选择。
应用
基本称量、计件、百分比称重、检重、动态称重、配方、密度测定、累加、显示保持、批量打印、标签打印
显示屏
4.3英寸触摸显示屏
电源
AC适配器
通讯
标配1个RS232, 2个USB 接口
结构
金属底座、ABS顶部外壳、不锈钢秤盘、发光前水平指示器、吊钩下方称重、校准锁、整体外壳保护罩
设计特点
自动背光点亮水平泡，4个水平调节脚，锁定菜单功能，稳定指示符号，超载/欠载屏幕提示，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，触摸屏校准，自动去皮，操作语言选择(14种)。
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