PX12001ZH/E 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：12,000 g
可读性：0.1 g
秤盘尺寸：248 mm x 193 mm
内部校准：不适用
防风罩：—
外形尺寸：321 mm x 101 mm x 209 mm (长x高x宽)
电池寿命：不适用
认证：CPA
辅助显示模式：可作为附件购买
自动风罩门：不适用
皮重范围：满量程去皮功能
工作环境：5℃-40℃下保证开机正常;10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
净重：3.5 kg
显示屏保护罩：标配
通讯端口：USB;RS232
电源：AC电源（标配）
计量单位：两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;千克;提卡;定制;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司
显示屏：带背光双行液晶显示屏
秤盘结构：不锈钢
内置静电清除器：否
稳定时间 (2)：1 s
重复性（典型）：0.1 g
最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：160 g
线性误差（典型）±：0.2 g
宽度：550 mm
高度：291 mm
长度：385 mm
包装总重：5 kg
产品介绍
PX电子天平不仅具备称重功能，且性能优异，提供实验室、工业和教育领域中各种应用的精准需求；PX天平价格实惠、显示屏清晰直观，第二行增加了中文操作提示，标配USB和RS232通讯接口，通讯便利。
应用
基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
显示屏
背光LCD显示屏；第二行增加了操作提示和信息
电源
AC适配器
通讯
RS232 和 USB通讯接口（标配）；GLP/GMP实时时钟
结构
铝压铸金属基座，塑料外壳，可拆卸不锈钢秤盘，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩
设计特点
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单；可调节通讯设置和数据打印选项；用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
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