SF40A/BT 蓝牙针式打印机 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
打印机类型：针式打印机
通讯接口：RS232，两个蓝牙信号转接口
打印速度：1.2 行/秒
打印宽度：48 mm
纸张类型：标准纸张，57.5mm （宽）
通信范围：10 米 （没有障碍）
蓝牙端口认证：Anatel巴西认证;FCC美国认证;MoC以色列认证;RCM澳大利亚认证;NCC认证;NOM墨西哥认证;QAS SIRIM马来西亚认证;SRRC 中国认证;Bluetooth SIG认证;RCM新西兰认证;Telec日本认证;IDA新加坡认证;IC加拿大认证;NBTC泰国认证;CE RED欧洲认证;KCC韩国认证
通讯端口：RS232 (标配)
外形尺寸：203 mm x 73 mm x 120 mm (长x高x宽)
净重：704 g
电源：AC电源（标配）
无线标准：2.1
工作环境：温度：-5°C ~ +40°C；湿度： 85%RH，非冷凝
产品介绍
新型SF40A/BT是一款便携式打印机，可提供高性能、实现与奥豪斯天平或秤进行无线蓝牙连接的功能，使其适用于需要无电缆打印的环境，如洁净室中的生物实验室机柜。
应用
针式打印、统计、求和
显示屏
不适用
通讯
RS232
设计特点
每行40个字符，多语言打印
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