Cl，STISE21 ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
电极类型：ISE
测量范围：0 – 80 °C
电缆：1 m
电极杆材料：塑料
尺寸：12 mm
温度补偿：不适用
离子浓度准确度(±)：0.2 %
离子浓度测量范围：1 – 5×10^-5 mol/L
ISE类别：复合氯离子凝胶电极
测量范围（温度）：0 °C – 80 °C
检测分辨率：0.001 pX
净重：64 g
产品介绍
ST系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、电导电极、溶氧电极、温度电极等，奥豪斯公司致力于不断推出更多的电极产品，以更好的满足我们的客户需求。
应用
pH测定 ORP测定 离子测定 电导/TDS/盐度测定 溶氧测定 温度测定
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
金属，玻璃，或塑料
设计特点
适用于各种应用
技术参数
	电极类型
	ISE

	测量范围
	0 – 80 °C

	电缆
	1 m

	电极杆材料
	塑料

	尺寸
	12 mm

	温度补偿
	不适用

	离子浓度准确度(±)
	0.2 %

	离子浓度测量范围
	1 – 5×10^-5 mol/L

	ISE类别
	复合氯离子凝胶电极

	测量范围（温度）
	0 °C – 80 °C

	检测分辨率
	0.001 pX

	净重
	64 g
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