STMICRO5 ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
电极类型：pH
测量范围：0.00 – 14 pH
电缆：1 m
电极杆材料：玻璃
尺寸：80 mm x 5 mm (长xØ)
适配仪表：AB33M1;FB2200;ST5000i;AB41PH;ST5000;ST2200 (已退市);ST300;ST400;AB33PH;AB23PH
净重：70 g
pH测量范围：0 – 14
温度传感器：否
工作环境：10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
ST系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、电导电极、溶氧电极、温度电极等，奥豪斯公司致力于不断推出更多的电极产品，以更好的满足我们的客户需求。
应用
pH测定 ORP测定 离子测定 电导/TDS/盐度测定 溶氧测定 温度测定
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
金属，玻璃，或塑料
设计特点
适用于各种应用
技术参数
	电极类型
	pH

	测量范围
	0.00 – 14 pH

	电缆
	1 m

	电极杆材料
	玻璃

	尺寸
	80 mm x 5 mm (长xØ)

	适配仪表
	AB33M1;FB2200;ST5000i;AB41PH;ST5000;ST2200 (已退市);ST300;ST400;AB33PH;AB23PH

	净重
	70 g

	pH测量范围
	0 – 14

	温度传感器
	否

	工作环境
	10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
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