ST5000 /F ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：-2.00 – 20.00 pH;-30 – 130°C;-2000.00 – +2000.00 mV
准确度：± 0.03% mV;± 0.1 °C;± 0.002 pH
检测分辨率：0.1 °C;0.001 pH;0.01 mV
ATC：是
电极：ST350 (标配)
准确度±(mV)：0.03 mV
精度：±（温度）：0.1 °C
温度校准：9点
显示屏保护罩：标配
测量范围（温度）：-30 °C – 130 °C
仪表类型：pH;ORP
净重：550 g
参数：pH / ORP
pH准确度(±)：0.002
pH测量范围：-2 – 20
pH分辨率：0.001
电源：AC电源（标配）
防护等级：IP54
温度补偿：自动
温度显示：是
温度分辨率：0.1 °C
温度传感器：30 KΩ NTC
工作环境：10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
历经百年风雨的奥豪斯公司的ST系列电化学产品推出了全新的ST5000产品。这是一款0.001pH级别的实验室pH计，彩色触摸大液晶屏可显示更多有用信息，操作更为直观便捷。
应用
mV -1999.00~+1999.00mV, pH -2.000-20.000pH, -30~130°C
显示屏
4.3寸彩色点阵触摸液晶屏
电源
AC适配器
通讯
RS232, USB
结构
外壳材料ABS
设计特点
3终点模式，连续测量功能，多达9个点校准和1000数据存储，10个感应器校准，8组预定义和1组自定义缓冲液组，三点校准，符合GLP模式。
技术参数
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	电极
	ST350 (标配)
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	0.03 mV

	精度：±（温度）
	0.1 °C

	温度校准
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	标配

	测量范围（温度）
	-30 °C – 130 °C

	仪表类型
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	pH准确度(±)
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	10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
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