MB120ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：120 g
可读性水份含量：1 mg/0.01%
秤盘尺寸：90 mm
加热器类型：卤素灯
通讯端口：USB 设备;两个主USB接口;RS232
外形尺寸：355 mm x 180 mm x 211 mm (长x高x宽)
显示屏：全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器
加热模式：缓慢;企业标准;阶梯;快速
显示屏保护罩：标配
水分测试范围：0 % – 100 %
净重：5.23 kg
环境温度：10 °C – 40 °C
电源：230V
样品大小：0.5 g – 120 g
关机标准：定时;手动;自定义;客户使用习惯—用户设定水分减少百分比/时间;自动终点-预设减少重量/时间
温度范围：40 °C – 230 °C
测试数据库：100
计量单位：%DC;克;%RG;%MC
工作环境：10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
水分测试从未如此简单和高效! 作为奥豪斯的旗舰产品，MB120快速水分仪配备了智能化方法开发功能，快速处理各种样品的常规和复杂测试且与烘箱数据保持同步。
应用
水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值、热失重法
显示屏
4.3"彩色液晶触摸显示屏
电源
电源线
通讯
RS232数据输出, USB 主机和 USB 设备接口, Service 端口
结构
金属底座，卤素加热灯管，ABS塑料外壳，不锈钢样品盘支架和手柄，可更换的透明塑料面板防护罩
设计特点
SmartGuide™智能助手（加热方法创建智能辅助），七种关机模式（手动、定时、自定义%/s、自定义mg/s、A30、A60和A90），四种加热模式（标准、快速、慢速、阶梯），可存储100个不同测试方法和共1000个测试结果数据，操作提示信息，40°C至 230°C加热范围（1°C增量），支持14国语言
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