ST5000i /B ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：-2.000 – 20.000pX;0.001 – 10000 mg/L;-30 – 130°C;0.001 – 10000 mmol/L;-2000.00 – +2000.00 mV
准确度：± 0.1 °C;;;±0.5% 离子浓度
检测分辨率：0.001 mmol/L;0.1 °C;0.001 mg/L;0.001 pX;0.01 mV
显示屏：触摸屏;背光液晶显示屏
准确度±(mV)：1 mV
精度：±（温度）：0.5 °C
电池寿命：不适用
外形尺寸：220 mm x 78 mm x 175 mm (长x高x宽)
显示屏保护罩：标配
离子浓度准确度(±)：0.5 %
离子浓度测量范围：0.001 – 10000 mg/L;0.001 – 10000 mmol/L
离子浓度分辨率：0.001 mmol/L;0.001 mg/L
测量范围（温度）：-30 °C – 130 °C
测量范围：-2,000 mV – 2,000 mV
净重：0.75 kg
电源：AC电源（标配）
pX 精度 (±)：0.002
pX 测量范围：-2 – 20
pX 分辨率：0.001
分辨率（电位）：0.01 mV
温度补偿：自动
温度分辨率：0.1 °C
温度传感器：否
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Starter 5000i台式离子计
应用
测量pX,离子和温度等
显示屏
彩色触摸LCD屏
电源
包含AC适配器
通讯
RS232;USB
结构
ABS机身，独立支架和保护壳
设计特点
时间、日期和校准提醒
技术参数
	测量范围
	-2.000 – 20.000pX;0.001 – 10000 mg/L;-30 – 130°C;0.001 – 10000 mmol/L;-2000.00 – +2000.00 mV

	准确度
	± 0.1 °C;;;±0.5% 离子浓度

	检测分辨率
	0.001 mmol/L;0.1 °C;0.001 mg/L;0.001 pX;0.01 mV

	显示屏
	触摸屏;背光液晶显示屏

	准确度±(mV)
	1 mV

	精度：±（温度）
	0.5 °C

	电池寿命
	不适用

	外形尺寸
	220 mm x 78 mm x 175 mm (长x高x宽)

	显示屏保护罩
	标配

	离子浓度准确度(±)
	0.5 %

	离子浓度测量范围
	0.001 – 10000 mg/L;0.001 – 10000 mmol/L

	离子浓度分辨率
	0.001 mmol/L;0.001 mg/L

	测量范围（温度）
	-30 °C – 130 °C

	测量范围
	-2,000 mV – 2,000 mV

	净重
	0.75 kg

	电源
	AC电源（标配）

	pX 精度 (±)
	0.002

	pX 测量范围
	-2 – 20

	pX 分辨率
	0.001

	分辨率（电位）
	0.01 mV

	温度补偿
	自动

	温度分辨率
	0.1 °C

	温度传感器
	否

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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