NH3，STISE37 ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
电极类型：ISE
测量范围：1 – 5×10^-6 mol/L;5 °C – 40 °C
电缆：1 m
电极杆材料：塑料
尺寸：120 mm x 12 mm (长xØ)
温度补偿：不适用
适配仪表：ST5000i
离子浓度准确度(±)：0.2 %
离子浓度测量范围：1 – 5×10^-6 mol/L
ISE类别：复合氨气可充液电极
测量范围（温度）：5 °C – 40 °C
净重：170 g
产品介绍
ST系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、电导电极、溶氧电极、温度电极等，奥豪斯公司致力于不断推出更多的电极产品，以更好的满足我们的客户需求。
应用
pH测定 ORP测定 离子测定 电导/TDS/盐度测定 溶氧测定 温度测定
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
金属，玻璃，或塑料
设计特点
适用于各种应用
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