摇床，2D摇摆，SHRK07AL2，CN 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
[image: ]
产品参数
运动方式：摇摆角度，0 – 15°.
样品处理量：7.3 kg
速度范围：1 rpm – 75 rpm
托盘尺寸：35.6 cm x 27.9 cm (长x宽)
控制方式：模拟
驱动系统：步进电机
外形尺寸：42.5 cm x 14 cm x 27.9 cm (长x高x宽)
净重：6.6 kg
电源：230V，0.065A，50/60Hz
功耗：15 W
安全认证：CE;TUV
速度范围：1 rpm – 75 rpm
倾斜角度：0 – 15°
定时范围：1 min - 120 min
托盘结构：铝
工作环境：-10°C – 60°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
创新设计的奥豪斯2D摇摆摇床和3D波动摇床，适用于实验室各种应用。2D摇摆摇床提供类似于跷跷板的振荡模式，3D波动摇床提供了平滑的、样品不易起泡的3D振荡模式，带微处理控制器的数显控制型号和模拟控制型号可选。所有型号标配防滑橡胶垫，多数型号提供第二层托盘选件，加大样品处理容量。
应用
混合血样、DNA提取、印迹技术、染色和脱色凝胶、杂交
显示屏
数显控制型号操作面板含三独立的LED显示屏，分别显示速度、倾斜角度和时间，操作人员可同时查看多个参数的值；模拟型号通过控制旋钮分别控制速度、倾斜度和时间，且操作面板带有清晰、直观的刻度值。
电源
含可拆开的3芯线缆和插头
通讯
/
结构
铸铝外壳、防滑橡胶垫（标配）、堆叠托盘选件（所有型号，除3D波动摇床型号）
设计特点
数字型号采用防溢设计、过载保护以及音频/可视警告，模拟型号采用音频警告。
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