铝质实验室升降台，CLR-LBLFTA020 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
型号：实验室升降台
材料：铝
高度范围：76 mm -- 248
最大秤量：79.83 kg
秤台尺寸：203 mm x 203 mm
产品介绍
奥豪斯实验室升降台型号多样，为您的玻璃器皿等实验室用品提供稳定支撑，安全性高。配件丰富，通过选配对应的选件以适应您的实验室空间。
应用
色谱法、蒸馏法、滴定法、电解、化学、研发、质量控制、铁环架、水浴、洁净室应用、酸雾通风柜应用
显示屏
不适用
电源
N/A
通讯
不适用
结构
镀镍锌、不锈钢、玻璃纤维、铝、铸铝、阳极氧化铝（不锈钢耐高温高压消毒且耐腐蚀。铝质量轻且坚固。带有黑瓷漆涂层的铸铁耐化学用品。）
设计特点
不适用
技术参数
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