ST400M /G ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：0-20 MΩ•cm;-5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS);-1999 – 1999 mV;
准确度：± 0.5 % F.S.;±0.3 °C;±1 mV;±0.01 pH
检测分辨率：0.01 mg/L;0.01 psu;0.1 °C;0.1 μs/cm;0.01 pH;0.01 Ω•cm;1 mV
显示屏：背光液晶显示屏
电极：;
准确度±(mV)：1 mV
精度：±（温度）：0.3 °C
电池寿命：一次充电可以连续工作40小时
电导率准确度(±)：0.5 %
电导率测量范围：0.01 μS/cm-199.9 mS/cm
外形尺寸：230 mm x 40 mm x 100 mm (长x高x宽)
测量范围（温度）：-5 °C – 110 °C
测量范围：-1,999 mV – 1,999 mV
净重：0.35 kg
pH准确度(±)：0.01
pH测量范围：-2 – 16
pH分辨率：0.01
电阻率测量范围：0 MOhm – 20 MOhm
电阻率分辨率：0.01 MOhm
电导率分辨率 （可变）：0.1 – 199.9
分辨率（电位）：1 mV
温度补偿：自动
温度分辨率：0.1 °C
温度传感器：30 KΩ NTC
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
美国奥豪斯具有超110年的悠久历史，在称重领域斐名国际，现在以同样的高标准推出了ST400M便携式多参数仪表。ST400M集多种功能于一身，可以测量pH、电导、盐度、电阻率、温度等指标参数，可应用于环保污水、地表水、海水等样品的pH 和电导率的野外测量。ST400M，采用可充电锂电池，支持长时间不间断使用；液晶大屏显示，让操作清晰直观；IP67防水等级，保证在任何场合都能得到精确的测量结果
应用
测量pH、电导、盐度、电阻率、温度
显示屏
背光LCD显示屏
电源
可充电锂电池
通讯
微型USB接口
结构
IP67防水外壳及IP67防水电极，橡胶保护套
设计特点
可存储多达1000条测试数据
技术参数
	测量范围
	0-20 MΩ•cm;-5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS);-1999 – 1999 mV;

	准确度
	± 0.5 % F.S.;±0.3 °C;±1 mV;±0.01 pH

	检测分辨率
	0.01 mg/L;0.01 psu;0.1 °C;0.1 μs/cm;0.01 pH;0.01 Ω•cm;1 mV

	显示屏
	背光液晶显示屏

	电极
	;

	准确度±(mV)
	1 mV

	精度：±（温度）
	0.3 °C

	电池寿命
	一次充电可以连续工作40小时

	电导率准确度(±)
	0.5 %

	电导率测量范围
	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm

	外形尺寸
	230 mm x 40 mm x 100 mm (长x高x宽)

	测量范围（温度）
	-5 °C – 110 °C

	测量范围
	-1,999 mV – 1,999 mV

	净重
	0.35 kg

	pH准确度(±)
	0.01

	pH测量范围
	-2 – 16

	pH分辨率
	0.01

	电阻率测量范围
	0 MOhm – 20 MOhm

	电阻率分辨率
	0.01 MOhm

	电导率分辨率 （可变）
	0.1 – 199.9

	分辨率（电位）
	1 mV

	温度补偿
	自动

	温度分辨率
	0.1 °C

	温度传感器
	30 KΩ NTC

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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