大负载恒温培养摇床 ISHD23HDG 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
运动方式：圆周，25mm
样品处理量：当承重为22.7kg时，最大转速为125rpm;当承重为4.53kg时，最大转速为500rpm
温度范围：高于环境5℃~65℃
速度范围：15 rpm – 500 rpm
托盘尺寸：457 mm x 457 mm (长x宽)
控制方式：数字
温度校准：温度校准
通讯端口：RS232
外形尺寸：815 mm x 596 mm x 675 mm (长x高x宽)
驱动系统：三偏心轴平衡驱动系统;直流无刷电机
内部尺寸：523 mm x 432 mm x 629 mm (长x高x宽)
净重：101.6 kg
电源：230V，8A，50/60Hz
功耗：800 W
安全认证：TUV
速度精度：＞100 rpm时，±1%的设定值;＜100 rpm时，±1 rpm的设定值
定时范围：1 s - 9,600 min
托盘结构：铝
温度均匀性：37°C时为± 0.5°C
工作环境：15°C–32°C， 80% RH ，非冷凝
产品介绍
恒温培养大负载摇床提供卓越的温度均匀性，专为各种摇荡和培养应用而设计。
应用
细胞培养，溶解性研究，细菌悬浮液，提取工艺
显示屏
温度、速度和时间各自独立的LED显示
电源
N/A
通讯
RS232
结构
铝和Cycoloy
设计特点
具有温度校准功能，过载保护，过冲保护（温度），负载传感器，PID温度控制器，三偏心驱动系统
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