高速微孔板摇床 SHHSMPDG 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
运动方式：圆周式，3.6mm
样品处理量：48个微孔板
转速范围：600 rpm – 2,500 rpm
托盘尺寸：311 mm x 279 mm (长x宽)
定时范围：1 s - 9,600 min
控制方式：数字
托盘结构：铝
功耗：120 W
外形尺寸：394 mm x 325 mm x 305 mm (长x高x宽)
工作环境：4 - 40°C, 20% - 80% RH，非冷凝
速度范围：600 rpm - 2500 rpm
净重：21.8 kg
安全认证：cULus
电源：230V，1A，50/60Hz
通讯端口：RS232
产品介绍
高速微孔板摇床可为微孔板、深孔板和小直径管（高度最高可达12.7cm）提供600至2500 rpm的可变高速振荡。
应用
细胞裂解，乳化，混合微孔板
显示屏
速度和时间各自独立的LED显示
电源
N/A
通讯
RS232
结构
压铸铝结构
设计特点
可编程脉冲功能，可在1和59秒之间设置脉冲频率。对定时器进行编程，使其从设定时间开始倒计时，并在定时器达到零时 关闭，或在连续模式下运行，定时器将计算累积时间，直到用户将其关闭。
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