多管涡旋振荡器 VXMTDGB 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
控制方式：数字
工作运行方式：连续运行
圆周直径：3.6 mm
速度范围：500 rpm – 2500 rpm
样品处理量：4.5 kg
定时范围：1 s - 9,999 min
外形尺寸：241 mm x 406 mm x 384 mm (长x高x宽)
净重：18.7 kg
电源：230V，1A，50/60Hz
功耗：100 W
安全认证：CE;TUV
托盘尺寸：184 mm x 311 mm (长x宽)
工作环境：4 - 40°C, 20% - 80% RH，非冷凝
产品介绍
奥豪斯多管涡旋振荡器无需手持，是高通量处理样品的理想选择，可选择用于振荡直径10至29mm样品管的泡沫架。坚固耐用的吸盘脚防止振荡器在工作台上移动，确保实验安全。数显控制型号为需要重复实验结果的应用提供精确的速度控制，模拟控制型号则为经济之选。
应用
悬浮、基因分型、临床实验室中高吞吐量的DNA和RNA测试
显示屏
独立的LED显示屏分别显示速度和时间，操作人员可同时查看两个参数的值。
电源
含可拆开的3芯线缆和插头。
通讯
/
结构
标配不锈钢泡沫试管架（直径12 mm x 50），用于支撑直径10-29mm涡旋试管的泡沫架。
设计特点
/
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