离心机，微量高速， FC2706ZH w/R07 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大容量（转子）：6×100ml
最大离心力：3,660 x g
净重：22.3 kg
外形尺寸：440 mm x 250 mm x 320 mm (长x高x宽)
转子识别方法：手动
工作环境：2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝
多个最大速度：否
减速时间(秒)：13 / 180
加速时间（秒）：20 / 68
气密性：不适用
产品介绍
FC2706是一款经济型安全可靠的多功能通用台式离心机，可选配5款不同的转子，最大转速到6000rpm，离心力可达3660 xg，样品容量从10毫升到100毫升，兼容圆底和锥形底的离心管，可以适用实验室常见应用，尤其适用于食品、废水、生物基体初步提取实验。
应用
离心分离
显示屏
LCD背光单行显示屏
电源
标配AC电源线
通讯
N/A
结构
LCD背光单行显示屏
设计特点
样品处理量高,多级安全控制,程控功能丰富。
技术参数
	最大容量（转子）
	6×100ml

	最大离心力
	3,660 x g

	净重
	22.3 kg

	外形尺寸
	440 mm x 250 mm x 320 mm (长x高x宽)

	转子识别方法
	手动

	工作环境
	2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝

	多个最大速度
	否

	减速时间(秒)
	13 / 180

	加速时间（秒）
	20 / 68

	气密性
	不适用
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