a-AB23PH -F ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：0 – 100 °C;0.00 – 14.00 pH;-1999 – 1999 mV
检测分辨率：0.1 °C;0.01 pH;1 mV
显示屏：带背光的 LCD
净重：0.38 kg
外形尺寸：210 mm x 51 mm x 142 mm (长x高x宽)
参数：pH / ORP
准确度：±0.5 °C;±1 mV;±0.01 pH
电源：AC电源（标配）
产品介绍
AB23PH拥有大型背光LCD显示屏和6个带提示的机械按键，非常简单明了。 自动缓冲区识别和三点校准功能确校准结果可靠。独立的支架让实验操作更加灵活，也让AB23PH成为您节约实验台空间的理想选择。 最多可以储存99组测试数据，确保高效的数据收集。
应用
pH、氧化还原电位（ORP）和温度测量
显示屏
5英寸断码背光LCD显示屏
电源
AC适配器
通讯
N/A
结构
ABS外壳、薄膜机械按键、内置电极支架
设计特点
自动缓冲液识别、两点校准、电极状态标识
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