a-AB33M1 -F ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：-2.00 – 20.00 pH;-5 °C – 110 °C;-2000.00 – +2000.00 mV
检测分辨率：0.1 mV;0.1 °C;0.01 pH
准确度±(mV)：0.5 mV
显示屏：带背光和一行点阵的 LCD 显示屏
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
净重：0.5 kg
外形尺寸：210 mm x 51 mm x 142 mm (长x高x宽)
pH准确度(±)：0.01
电阻率分辨率：0.01 Ohm
电阻率测量范围：2 Ohm – 100 MOhm
电导率测量范围：0.01 μS/cm–500 mS/cm
电导率准确度(±)：0.5 %
精度：±（温度）：0.3 °C
参数：pH/Cond
电极：ST310 (标配);STCON3 (标配)
准确度：±0.3 °C;;±0.01 pH
电源：AC电源（标配）
产品介绍
全新AQUASEARCHER 是奥豪斯STARTER系列新一代系列产品，AB33M1多参数测定仪在设计时，不仅考虑可靠测量性能，还有良好的用户体验。 i-Steward可确保重复性和测试精度，从而使您高枕无忧。 6.5英寸LCD显示屏和触摸按键，使更改参数、设置和校准的操作与使用智能手机一样简单。
应用
pH、氧化还原电位（ORP）、电导率、总溶解固体（TDS）、盐度、电阻率和温度测量
显示屏
6.5英寸背光断码&点阵显示屏
电源
电容屏触摸按键，ABS外壳，独立电极支架
通讯
RS232和USB
结构
AC适配器
设计特点
i-Steward、两条独立通道、校准到期警告、1000条数据储存
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