a-AB41PH -F ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：-2.000 – 20.000 pH;-10.0 °C – 125.0 °C;-2000.00 – +2000.00 mV
检测分辨率：0.1 mV;0.1 °C;0.001 pH
准确度±(mV)：0.3 mV
显示屏：带背光和一行点阵的 LCD 显示屏
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
净重：0.5 kg
外形尺寸：210 mm x 51 mm x 142 mm (长x高x宽)
pH准确度(±)：0.002
精度：±（温度）：0.3 °C
参数：pH/mV/ORP
温度传感器：30 KΩ NTC
准确度：;± 0.002 pH;±0.3 °C
电源：AC电源（标配）
产品介绍
全新AQUASEARCHER是奥豪斯STARTER系列新一代系列产品，AB41PH实验室pH计设计时，不仅考虑可靠测量性能，还有良好的用户体验。 i-Steward可确保重复性和测试精度，从而使您高枕无忧。 6.5英寸LCD显示屏和触摸按键，使更改参数、设置和校准的操作与使用智能手机一样简单。
应用
pH，氧化还原电位（ORP）和温度测量
显示屏
6.5英寸背光断码&点阵显示屏
电源
电容屏触摸按键，磁力搅拌器，ABS外壳，独立电极支架
通讯
RS232和USB。带有实时时钟的GLP / GMP数据输出
结构
AC适配器
设计特点
i-Steward，3种读数模式，校准到期警告，1000条数据存储，10组最近校准记录，密码管理
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