a-AP50MM 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
固定波长：365 nm;420 nm;455 nm;525 nm;560 nm;570 nm;630 nm
吸光度线性范围：0 Abs ~ 1 Abs
吸光度重现性：±0.005 Abs@0~1.0Abs
浊度光学系统：散射比浊度法（90 度散射）
数据存储：30000组数据存储含时间日期
电池寿命：6个月 @典型测量每周25次
外形尺寸：265 mm x 69 mm x 88 mm (长x高x宽)
显示屏：点阵液晶屏,160×240 像素
净重：0.6 kg
电源：4节 AA碱性电池，支持自动关机
样品池兼容性：圆瓶24mm直径；圆瓶16mm直径
光源：LED
存储温度范围：-18 °C - 60 °C ~ 0 °F - 140 °F
吸光度线性范围：1
浊度激发波长：红外LED;白色LED
浊度测量范围（NTU）：0 - 200
浊度重复性和检测限：1 NTU
波长准确度：±1.0nm
波长选择：自动
工作环境：85% 在 41℃不结露
产品介绍
Aquasearcher™ AP50MM便携式多参数比色浊度计内置50多项水质测量程序，广泛应用于教育、工业,环保和市政等行业的水质检测。仪器可自动选择七种独立波长光源，内置标准曲线简化现场测量步骤；高灵敏度的检测器搭配成熟先进的光路技术为您提供准确的数据；碱性电池供电，现场测试更灵活方便。
应用
多参数比色，浊度
显示屏
点阵液晶屏,160×240 像素
电源
4节 AA碱性电池
通讯
N/A
结构
散射比浊度法，标配便携箱
设计特点
30000组数据存储,包换时间日期，支持自动关机功能
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