a-AP40WW 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
固定波长：365 nm;420 nm;470 nm;525 nm;568 nm;624 nm
吸光度线性范围：0 Abs ~ 2 Abs
吸光度重现性：±0.005 Abs@0~1.0Abs
数据存储：30000组数据存储含时间日期
外形尺寸：170 mm x 45 mm x 80 mm (长x高x宽)
显示屏：彩色点阵液晶屏带背光，320×240像素
净重：0.6 kg
电源：4节 AA碱性电池，支持自动关机
防护等级：IP65
光源：LED
存储温度范围：-20 °C - 60 °C ~ 0 °F - 140 °F
温度补偿：不适用
波长准确度：±1.0nm
波长选择：自动
工作环境：0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
Aquasearcher™ AP40系列便携式比色计不仅可满足工业现场环境的水质测试要求，也适用于突发事件的快速水质监测及野外常规水质参数的测量，以应对多种特殊应用场所的测量需求。
应用
多参数比色，电导率
显示屏
彩色点阵液晶屏带背光，320×240像素
电源
4节 AA碱性电池
通讯
N/A
结构
标配便携箱
设计特点
30000组数据存储含时间日期；支持自动关机功能
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