高速圆周摇床 e-E51LD0403 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
运动方式：圆周直径，3mm
样品处理量：4.0 kg，大至3 x 1 L 锥形瓶
转速范围：100 rpm – 800 rpm
托盘尺寸：300 mm x 222 mm (长x宽)
定时范围：1 min - 5,999 min
控制方式：数字
速度精度：> 100 rpm时， ±2% 的设定值； 驱动系统：三偏心轴平衡驱动系统;直流无刷电机
托盘结构：铝
外形尺寸：420 mm x 119 mm x 262 mm (长x高x宽)
圆周直径：3 mm
显示屏：背光LCD
工作环境：-10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
速度范围：100 rpm - 800 rpm
净重：7.5 kg
安全认证：TUV
电源：24V DC，1.25A
通讯端口：RS232
宽度：40 cm
高度：32 cm
长度：56 cm
包装总重：9.9 kg
产品介绍
Endeavor™ 5000系列轻负载摇床，包括三个型号：脱色摇床、微孔板摇床和高速圆周摇床，均配备三偏心轴平衡驱动系统和直流无刷电机，确保稳定、准确、长时间工作；过载保护和不平衡检测功能，确保实验安全。三个型号均支持在培养箱和冷冻室中使用。
应用
微生物学、分子生物学、ELISA分析、细胞培养、免疫测定、蛋白质研究、细菌和酵母培养、染色/去染色、印迹技术、DNA研究、溶解性研究、环境和食品科学、化学、通用混合。
显示屏
直观读数，独立的LED显示屏分别显示速度和时间，操作人员可同时查看两个参数的值（仅限数显控制型号）；独立控制旋钮分别控制速度和时间（仅限模拟控制型号）。
电源
简单旋钮控制转速和时间，标配支持烧瓶夹连接点的托盘和防滑橡胶垫，可选配件包括通用平台和20多个烧瓶夹和管架。
通讯
RS232接口可提供数字储存和设备控制两路通信。
结构
易于清洁的航空铝材标准托盘；选配通用安置平台支持扩展实验容量；IP21防护等级，配备三偏心轴平衡驱动系统和直流无刷电机，确保稳定、准确、长时间工作。
设计特点
当定时运行结束或遇到异常时，机器会发出声光提示；占地面积小，可节省工作台空间；先进的微处理器控制可将摇床托盘缓慢提升至所需速度，避免飞溅；安装选件操作简单。
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