AX85ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：82 g
可读性：0.00001 g
秤盘尺寸：80 mm
内部校准：全自动内校
防风罩：标配
认证：不适用
辅助显示模式：可作为附件购买
外形尺寸：354 mm x 340 mm x 230 mm (长x高x宽)
自动风罩门：不适用
工作环境：10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
净重：5.1 kg
显示屏保护罩：标配
通讯端口：USB;RS232 (标配);USB主机
电源：AC电源（标配）
计量单位：两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;提卡;定制;毫克;Momme;牛顿;铢;两（中国台湾）;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司
显示屏：全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器
秤盘结构：不锈钢
内置静电清除器：否
稳定时间 (2)：8 s
重复性（典型）：0.00002 g
最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：20 mg
线性误差（典型）±：0.1 mg
产品介绍
奥豪斯 Adventurer AX系列天平在创新、便捷及良好称量性能之间取得了理想的平衡，集成了日常称重和检测流程所需的应用模式。Adventurer AX系列天平拥有彩色触摸屏、三级用户管理以实现GLP/GMP合规功能、两个USB端口等。 Adventurer AX系列天平，您的杰出选择。
应用
基本称量、计件、百分比称重、检重、动态称重、配方、密度测定、累加、显示保持、批量打印、标签打印
显示屏
4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏
电源
AC适配器
通讯
标配1个RS232, 2个USB 接口
结构
金属底座、ABS顶部外壳、不锈钢盘、带两件式顶部安装侧门和滑动顶部门的玻璃防风罩（仅限1mg型号）、发光前液位指示器、吊钩下方称重、安全支架、校准锁、使用中的完整外壳盖
设计特点
自动背光点亮水平泡，4个水平调节脚，锁定菜单功能，稳定指示符号，超载/欠载屏幕提示，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，触摸屏校准，自动去皮，操作语言选择(9种)。
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