MB32ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：90 g
可读性水份含量：1 mg/0.01%
秤盘尺寸：90 mm
加热器类型：碳纤维
通讯端口：USB 设备;RS232
常见水分值范围：0.5 % - 100 %
校正：温度校准 - （100°，160°）;重量校准 - 外校 （50克）
外形尺寸：352 mm x 138 mm x 210 mm (长x高x宽)
显示屏：4” LCD 和双行显示
显示结果：回潮率;加热温度;固体含量;时间;方法编号;水分含量;重量
加热模式：企业标准;快速
显示屏保护罩：标配
水分测试范围：0.01 % – 100 %
净重：4.3 kg
环境温度：10 °C – 40 °C
操作提示：屏幕提示信息;进度指示符
重复性：0.02% (10克样品);0.15% (3克样品)
关机标准：自动;定时;手动
温度范围：40 °C – 180 °C
测试数据库：2
产品介绍
MB32应用全新设计外型，采用了更坚固的材料、创新的碳纤维加热技术和升级的称重传感器，以增强耐用性和测试性能。易于使用的MB32是日常水分测试的理想选择
应用
水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值、热失重法
显示屏
4” LCD 和双行显示
电源
Internal power supply with power cord (included)
通讯
RS232, USB 设备
结构
Carbon fiber heat source, PBT housing, Die casting aluminum base, metal pan support, metal pan handler, in use cover
设计特点
Five shut-off criteria (manual, timed, Auto, A30, A90), two drying profiles (standard and fast), storage up to two methods, 40-180℃ heating range, multiple operational languages
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