MB62ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：90 g
可读性水份含量：1 mg/0.01%
秤盘尺寸：90 mm
加热器类型：碳纤维
通讯端口：USB 设备;RS232
常见水分值范围：0.5 % - 100 %
校正：温度校准 - （100°，160°）;重量校准 - 外校 （50克）
外形尺寸：352 mm x 138 mm x 210 mm (长x高x宽)
显示屏：5” LCD 和双行显示
显示结果：回潮率;加热温度;固体含量;时间;方法编号;水分含量;重量
加热模式：缓慢;企业标准;阶梯;快速
样品名称管理：样品编号
显示屏保护罩：标配
水分测试范围：0.01 % – 100 %
净重：4.3 kg
环境温度：10 °C – 40 °C
操作提示：图形提示;屏幕提示信息;进度指示符
重复性：0.018% (10克样品);0.10% (3克样品)
关机标准：定时;自动;手动
状态灯：多色状态灯
存储结果：100
温度范围：40 °C – 200 °C
测试数据库：20
产品介绍
MB62采用全新设计外型、创新的碳纤维加热和升级的称重传感器，增强了水分测试性能和耐用性。MB62具有灵活的方法创建、设置和数据访问功能，适用于众多行业的各种应用
应用
水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值、热失重法
显示屏
5” LCD 和双行显示
通讯
RS232, USB 设备
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