ST300C ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0 – 100 °C;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS)
检测分辨率：0.1 °C;0.01 μS/cm;0.1 mg/L
显示屏：液晶显示器（LCD）
电极：STCON3 (标配)
精度：±（温度）：0.3 °C
电池寿命：使用干电池可工作250小时
温度校准：1点
电导率准确度(±)：0.5 %
电导率测量范围：0.01 μS/cm-199.9 mS/cm
外形尺寸：170 mm x 35 mm x 90 mm (长x高x宽)
显示屏保护罩：否
测量范围（温度）：0 °C – 100 °C
净重：0.16 kg
参数：电导率 / TDS
电源：4节7号电池（标配）
电导率分辨率 （可变）：0.01 – 1
温度补偿：自动
温度分辨率：0.1 °C
温度传感器：30 KΩ NTC
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
ST 300C 是0.5级的电导率仪。操作简便，集成了多种功能；可广泛应用于科学研究，环境监测，食品饮料等各个行业。符合中国相关标准规范(CPA许可证)，符合CE认证，生产符合ISO9001:2015标准。
应用
电导率 0.0us/cm~199.9mS/cm, TDS 0.1mg/L~199.9g/L, 0~100°C
显示屏
液晶显示器
电源
4 x AAA 7号电池 > 250 工作小时
通讯
/
结构
外壳材料ABS，手持腕带。
设计特点
/
技术参数
	测量范围
	00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0 – 100 °C;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS)

	检测分辨率
	0.1 °C;0.01 μS/cm;0.1 mg/L

	显示屏
	液晶显示器（LCD）

	电极
	STCON3 (标配)

	精度：±（温度）
	0.3 °C

	电池寿命
	使用干电池可工作250小时

	温度校准
	1点

	电导率准确度(±)
	0.5 %

	电导率测量范围
	0.01 μS/cm-199.9 mS/cm

	外形尺寸
	170 mm x 35 mm x 90 mm (长x高x宽)

	显示屏保护罩
	否

	测量范围（温度）
	0 °C – 100 °C

	净重
	0.16 kg

	参数
	电导率 / TDS

	电源
	4节7号电池（标配）

	电导率分辨率 （可变）
	0.01 – 1

	温度补偿
	自动

	温度分辨率
	0.1 °C

	温度传感器
	30 KΩ NTC

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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