STCON3 ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
电极类型：电导率
测量范围：2 µS/cm – 200 mS/cm
电缆：1.1 m
电极杆材料：塑料
尺寸：135 mm x 15 mm (长xØ)
温度补偿：自动
适配仪表：AB33M1;ST400M;AB23EC;ST300C;AB33EC
电导率测量范围：2 µS/cm – 200 mS/cm
测量范围（温度）：0 °C – 50 °C
净重：85 g
温度范围：0 °C – 50 °C
温度传感器：30 kΩ
工作环境：10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
ST系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、电导电极、溶氧电极、温度电极等，奥豪斯公司致力于不断推出更多的电极产品，以更好的满足我们的客户需求。
应用
pH测定 ORP测定 离子测定 电导/TDS/盐度测定 溶氧测定 温度测定
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
金属，玻璃，或塑料
设计特点
适用于各种应用
技术参数
	电极类型
	电导率

	测量范围
	2 µS/cm – 200 mS/cm

	电缆
	1.1 m

	电极杆材料
	塑料

	尺寸
	135 mm x 15 mm (长xØ)

	温度补偿
	自动

	适配仪表
	AB33M1;ST400M;AB23EC;ST300C;AB33EC

	电导率测量范围
	2 µS/cm – 200 mS/cm

	测量范围（温度）
	0 °C – 50 °C

	净重
	85 g

	温度范围
	0 °C – 50 °C

	温度传感器
	30 kΩ

	工作环境
	10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
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