ST300 ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：0 – 100 °C;0.00 – 14.00 pH;-1999 – 1999 mV
准确度：±0.5 °C;±1 mV;±0.01 pH
检测分辨率：0.1 °C;0.01 pH;1 mV
显示屏：液晶显示器（LCD）
准确度±(mV)：1 mV
精度：±（温度）：0.5 °C
电池寿命：使用干电池可工作500小时
温度校准：3点
外形尺寸：170 mm x 35 mm x 90 mm (长x高x宽)
显示屏保护罩：否
测量范围（温度）：0 °C – 100 °C
测量范围：-1,999 mV – 1,999 mV
净重：0.16 kg
参数：pH / ORP
pH准确度(±)：0.01
pH测量范围：0 – 14
pH分辨率：0.01
电源：4节7号电池（标配）
分辨率（电位）：1 mV
温度补偿：是
温度分辨率：0.1 °C
温度传感器：30 KΩ NTC
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
ST 300是一款0.01pH精度的便携式pH计。其设计布局合理，简洁易用，集成了多种功能；可广泛应用于科学研究，环境监测，食品饮料等各个行业。ST 300符合中国相关标准规范(CPA许可证)，符合CE认证，生产符合ISO9001:2015标准。
应用
mV -1999~+1999mV, pH 0.00-14.00pH, 0~100°C
显示屏
液晶屏
电源
4 x AAA 7号电池> 500 工作小时
通讯
RS232
结构
外壳材料ABS
设计特点
自动/手动温度补偿，自动识别缓冲液，自带校准图标。
技术参数
	测量范围
	0 – 100 °C;0.00 – 14.00 pH;-1999 – 1999 mV

	准确度
	±0.5 °C;±1 mV;±0.01 pH

	检测分辨率
	0.1 °C;0.01 pH;1 mV

	显示屏
	液晶显示器（LCD）

	准确度±(mV)
	1 mV

	精度：±（温度）
	0.5 °C

	电池寿命
	使用干电池可工作500小时

	温度校准
	3点

	外形尺寸
	170 mm x 35 mm x 90 mm (长x高x宽)

	显示屏保护罩
	否

	测量范围（温度）
	0 °C – 100 °C

	测量范围
	-1,999 mV – 1,999 mV

	净重
	0.16 kg

	参数
	pH / ORP

	pH准确度(±)
	0.01

	pH测量范围
	0 – 14

	pH分辨率
	0.01

	电源
	4节7号电池（标配）

	分辨率（电位）
	1 mV

	温度补偿
	是

	温度分辨率
	0.1 °C

	温度传感器
	30 KΩ NTC

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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