离心机，冷冻多功能通用高速， 230V，FC5720R 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
转速范围：200 rpm – 20,000 rpm
最大离心力：38,007 x g
最大容量（转子）：4 x 200 ml
制冷范围：-20 °C – 40 °C
程序储存：99
套装中包含转子：不适用
加速等级：10
减速等级：10
外形尺寸：712 mm x 361 mm x 407 mm (长x高x宽)
显示屏：双行背光LCD显示屏
机盖锁：电动锁
净重：71 kg
噪音等级：≤60±2 dB(A)
电源：AC 适配器 （非标配）
功耗：1.2 kW
冷却时间：从室温到4℃ 转子识别方法：自动
运行时间：连续;10秒至 99小时59分钟59秒;瞬时离心
安全认证：CE;FCC
工作环境：5°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Frontier 5000 Multi-Pro离心机专为多种研究、工业和临床实验室应用中的通用用途而设计，可与我们的转子和附件系列结合使用，支持定制化用途。提供11种型号，容量范围为0.2 ml至4 × 1,000 ml，具有最大容量下的高速性能、自动转子识别和安全功能。
应用
离心分离，常规样品制备，细胞沉淀，蛋白离心，核酸离心，细胞浓缩，化学分离，临床检测，环境样品制备，血液样品处理
显示屏
带背光LCD液晶屏
电源
需与转子和附件配合使用
通讯
不适用
结构
抗腐蚀不锈钢内腔，PC/ABS外壳
设计特点
10档加速/减速设置，运行时间设置区间为：10秒至99小时59分钟、或连续运行、或快速离心，无氟制冷系统，样品温度显示（仅冷冻型号），机盖锁定系统，超速保护，双重不平衡传感保护
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