R71MD35ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：35 kg
可读性：0.5 g
可读性（经认证）：5 g
秤台尺寸：311 mm x 377 mm
电池寿命：一次充电可以连续工作12小时
第二秤台输入：是
通讯端口：第二RS232接口（可作为附件购买）;以太网接口（选配）;USB （标配）;RS232 (标配)
外形尺寸：467 mm x 128 mm x 377 mm (长x高x宽)
显示屏：4.3’’/10.9 cm TFT 图形 LCD 显示屏
内部校准：不适用
显示屏保护罩：标配
认证：CPA
线性误差（典型）±：1 g
净重：9.9 kg
输出：2进/4 出 I/O 口
台面材料 (2)：不锈钢
电源：AC电源（标配）
防护等级：IP54
皮重范围：满量程去皮功能
便携箱：不适用
计量单位：克;千克;定制
工作环境：-10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Ranger7000系列高精度电子秤采用了多种独具特色的设计，让繁琐的现场称重操作变得简单易行：Ranger7000具备极高的精度，超大及清晰的显示屏，众多的功能模式，丰富的接口选择，以及极强的数据库管理能力。
应用
基本称重、计数、百分比、检重、动态称重(显示保持)、灌装、配料、差异测定、密度测定
显示屏
4.3寸彩色液晶屏
电源
100-240 VAC 开关电源，可充电锂电池(选配)
通讯
标配 RS232, USB Device, USB Host 选配 以太网，第二RS232，第二秤台，2进4出I/O口
结构
模块化设计，铝合金压铸外壳，304不锈钢秤盘
设计特点
不锈钢秤盘，红黄绿三色检重指示灯外加蜂鸣器报警功能，内置下挂称钩，菜单锁定开关，可见水平泡，防滑可调秤脚，多语言选择（中文、英语、法语、西班牙语等），可调节的滤波设置，自动打印，稳定显示，过载/欠载显示，亮度调整，自动黑屏，自动休眠，自动去皮，连续去皮。
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