离心机，微量高速， 230V，FC5513+R02 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
转速范围：200 rpm – 13,500 rpm
最大离心力：17,317 x g
最大容量（转子）：24 x 1.5 / 2.0 ml
程序储存：99
套装中包含转子：30472302 - 角转子24 x 1.5/2.0 ml BIOSEALS
加速等级：10
减速等级：10
外形尺寸：356 mm x 236 mm x 277 mm (长x高x宽)
显示屏：带背光的 LCD
机盖锁：机械锁
净重：13.1 kg
噪音等级：≤60±2 dB(A)
电源：AC电源（标配）
功耗：170 W
冷却时间：不适用
可适配的转子：角转子 24x1.5/2.0 ml ID BIOSEALS V1;24x血比容毛细管转子
转子识别方法：手动
运行时间：连续;瞬时离心;10秒至 99小时59分钟59秒
安全认证：CE;FCC
工作环境：5°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Frontier微量离心机为一系列关键实验室应用提供高速运转，如DNA/RNA制备、超滤等。生物气密性转子使危险样本的研究变得可行。该离心机以便捷操作为目标，设有直观界面，主要参数可即时观察或调整。紧凑设计节省了实验室宝贵的台面空间。
应用
离心分离
显示屏
LCD显示屏，背光、双行显示
电源
标配AC电源线
通讯
不适用
结构
高品质无碳刷直流电机，更静音；集成化窄型设计，无需占用过多空间。
设计特点
样品处理量高,多级安全控制,程控功能丰富。
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