搅拌器 e-G52ST07C 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
功能：搅拌
样品处理量：20 L
加热板材质：陶瓷
台面尺寸：18 cm x 18 cm
通讯端口：以太网接口（选配）;USB （可作为附件购买）;RS232
控制方式：数字
外形尺寸：329 mm x 116 mm x 221 mm (长x高x宽)
显示屏：高对比度、明亮型LCD显示屏
净重：4.5 kg
电源：220V-240V~ 1A 50/60Hz
安全认证：CE;TUV
转速范围：50 rpm – 1,800 rpm
转速稳定性：+/-2%
定时范围：1 min - 5,999 min
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
新一代 Guardian 5000™ 加热磁力搅拌器专为研发、学术和工业环境中的安全性和多功能性而设计。它们提供强大的加热和搅拌功能，配备高级硬件和软件，确保各种用户可以安全可靠地使用。加热型号的最高温度可达550°C，具有三种温控模式，可实现快速加热或精确加热而不超温。共有5种型号和3种板面尺寸可供选择。
应用
温敏化学与生物学应用、热固定、溶液pH优化、溶液灭菌、吸热反应、有机物变性、样品和溶液制备、溶解缓冲液和试剂、培养基制备、煮沸
显示屏
背光LCD显示屏，白色字符，加热/搅拌状态指示灯为绿色，明显的黄色高温警告指示
电源
220-240V 50/60Hz电源接口，旋钮开关控制
通讯
内置RS232端口，支持远程控制或数据记录
结构
坚固的全金属外壳，陶瓷方形加热板或陶瓷涂层铝圆形加热板，高性能钐钴磁铁提供更高效可靠的搅拌
设计特点
大倾角前面板便于远距离监控，光滑外壳表面易于清洁，声音警报，IP32 防护等级，快速安装防溅罩（可选）
技术参数
	功能
	搅拌

	样品处理量
	20 L

	加热板材质
	陶瓷

	台面尺寸
	18 cm x 18 cm

	通讯端口
	以太网接口（选配）;USB （可作为附件购买）;RS232

	控制方式
	数字

	外形尺寸
	329 mm x 116 mm x 221 mm (长x高x宽)

	显示屏
	高对比度、明亮型LCD显示屏

	净重
	4.5 kg

	电源
	220V-240V~ 1A 50/60Hz

	安全认证
	CE;TUV

	转速范围
	50 rpm – 1,800 rpm

	转速稳定性
	+/-2%

	定时范围
	1 min - 5,999 min

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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