i-D61PW6K1S6ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：6 kg
可读性：0.5 g
可读性（经认证）：2 g
秤台尺寸：250 mm x 250 mm
认证：CPA
电源：6节1号电池
电池寿命：1600小时（使用干电池）
通讯端口：磁吸式红外通讯套件（选配）
外形尺寸：376 mm x 504 mm x 250 mm (长x高x宽)
显示屏：带白色背光的7段式LCD显示屏，高度45mm + 3色检重LED
净重：10 kg
输出：不适用
台面材料 (2)：不锈钢
防护等级：IP69k;IP68
第二秤台输入：不适用
皮重范围：满量程去皮功能
计量单位：吨;克;千克
工作环境：-10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Defender 6000系列防水台秤是奥豪斯新一代同时具有IP68及IP69K高防护等级的电子台秤。该产品可靠耐用、卫生易清洁、应用模式丰富，可广泛用于食品、化工和制药行业的生产、包装、库存及发运等各个环节。产品采用卫生化设计，仪表外壳、秤架及秤盘使用耐腐蚀的316不锈钢，并带有焊接密封IP69K的不锈钢传感器，整秤取得了NSF食品安全认证，满足食品工业HACCP体系的生产卫生要求，非常适合在潮湿、恶劣与卫生环境中使用。
应用
基本称量，计数(APW优化)，百分比称量，检重，检数，动态称重/显示保持
显示屏
6位，7段白色背光 LCD 显示屏， 45mm 字高
电源
6节1号干电池（标配）
通讯
磁吸式红外通讯套件（选配）；GLP/GMP实时时钟
结构
食品级PC塑料仪表外壳；316不锈钢U型支架；316不锈钢秤盘、秤架、立柱（除300kg、600kg型号）；密封焊接IP68/IP69K不锈钢传感器
设计特点
150%过载保护，三色LED检重条（红/绿/黄），菜单/按键可锁定，可选环境滤波设置，自动打印设置，稳定指示，过载/欠载提示，低电量提示，自动关机设置，自动去皮设置，防滑可调橡胶秤脚
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