顶置搅拌器，e-A51ST100 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
速度范围：30 rpm - 1300 rpm
样品处理量：100 L
样品粘度(mPa s)：最大70,000
扭矩 (最大)：100 Ncm
钻头夹宽度范围（直径）：1-13 mm
搅拌桨轴可穿过范围（直径）：最大8.5 mm
控制方式：数字
外形尺寸：235 mm x 285 mm x 90 mm (长x高x宽)
显示屏：LED 显示器
功能：搅拌
IP防护等级：IP54
净重：4.1 kg
电源：115/230 VAC
功耗：190 W
安全认证：cNemkous
速度精度：±1 rpm
转速范围：30 rpm – 1,300 rpm
定时范围：1 min - 5,999 min
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
奥豪斯 Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器兼具强力精准的搅拌能力、高防护等级安全设计和极简的操作体验。密封性外壳设计其防护等级为IP54，可适用于各类介质的搅拌混合. 悬柄式钻夹头和精准软件控制速度增量让使用者的操作简单又安全。我们提供5款型号让您挑选，其最大扭矩可达200 Ncm，最大搅拌量至100 L（水）
应用
在食品和饮料，化妆品，油漆/涂料，制药，化学，胶水/粘合剂，塑料/聚合物和水泥/建筑行业中的搅拌，溶解，分散，乳化和均质化。 用于生产中试。
显示屏
明亮的LED数字显示屏可显示转速，下方还有实时扭矩趋势指示条，还能显示计时
电源
转速从6 rpm到2000 rpm，转速精度为1 rpm，最大扭矩从20 Ncm到200 Ncm（不同型号），在任何速度下均能保持稳定的扭矩 ，最大搅拌量根据不同型号从25L到100L不等
通讯
NA
结构
密封铝制外壳，防护等级为IP54，悬柄式钻头夹可单手操作更换搅拌桨，无刷电机可实现静音操作
设计特点
紧凑的设计，易于操作，简单的旋钮控制，锁定按钮以防止意外更改设置，对过载，过热和过流情况提供全面保护
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