离心机，微量高速，FC2516ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大容量（转子）：48×1.5/2.0 ml
最大离心力：19,080 x g
净重：15.5 kg
外形尺寸：380 mm x 245 mm x 280 mm (长x高x宽)
转子识别方法：手动
工作环境：2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝
多个最大速度：否
减速时间(秒)：23 / 492
加速时间（秒）：37 / 110
气密性：不适用
产品介绍
FC2516是一款经济型安全可靠的微量高速台式离心机，可选配5款不同的转子，最大转速到16500rpm，离心力可达19080 xg，样品容量从1.5毫升到10毫升，可以适应实验室常见应用尤其适用于生物样品的离心应用。独特的气密性转子具备双重密封，并配有快速锁紧的密封盖，让使用者更安全便捷。
应用
离心分离
显示屏
LCD背光单行显示屏
电源
标配AC电源线
通讯
N/A
结构
LCD背光单行显示屏
设计特点
样品处理量高,多级安全控制,程控功能丰富。
技术参数
	最大容量（转子）
	48×1.5/2.0 ml

	最大离心力
	19,080 x g

	净重
	15.5 kg

	外形尺寸
	380 mm x 245 mm x 280 mm (长x高x宽)

	转子识别方法
	手动

	工作环境
	2°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝

	多个最大速度
	否

	减速时间(秒)
	23 / 492

	加速时间（秒）
	37 / 110

	气密性
	不适用
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