a-AB23EC -B ZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
测量范围：00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm
检测分辨率：0.01 μS/cm
温度补偿：是
显示屏：带背光的 LCD
净重：0.38 kg
外形尺寸：210 mm x 51 mm x 142 mm (长x高x宽)
参数：电导率/TDS/盐度
温度传感器：否
电极：不包含
准确度：读数的±1% ±3位最小有效数
电源：AC电源（标配）
产品介绍
AB23系列台式计，拥有大型背光LCD显示屏和6个带提示的机械按键，非常简单明了。可储存最多 99个测试数据，确保高效的数据收集。 底座紧凑精巧的独立支架让用户进行实验时操作更加灵活，也让AB23台式仪表成为您节约实验台空间的理想选择。
应用
电导率、总溶解固体（TDS）、盐度、电阻率和温度测量
显示屏
5英寸断码背光LCD显示屏
电源
AC适配器
通讯
N/A
结构
ABS外壳、机械按键、独立电极支架
设计特点
99组测试数据存储、自动缓冲液识别和手动终点功能、自动和手动温度补偿
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