搅拌器 e-G21STRDS 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
[image: ]
产品参数
功能：搅拌
样品处理量：15 L
加热板材质：不锈钢陶瓷涂层
台面尺寸：135 mm
转速范围：200 rpm – 1,600 rpm
控制方式：模拟
外形尺寸：264 mm x 101 mm x 163 mm (长x高x宽)
净重：2.5 kg
电源：220V-240V~ 1A 50Hz
功耗：35 W
安全认证：TUV
速度范围：200 to 1600 rpm
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
奥豪斯 Guardian 2000™ 加热板和磁力搅拌器是实验室日常操作的常见选择，加热速率快、价格实惠。所有型号，仅需通过简单的旋钮，即可轻松设置加热和搅拌。耐用的外壳，标配支撑杆接口，支持选配固定支架。
应用
液体加热、样品和溶液制备、缓冲液和试剂的溶解混匀、准备基质、样品浓缩
显示屏
N/A
电源
温控范围为室温+5°C到380°C，随机附电源线、说明书
通讯
N/A
结构
调整温度或转速时，旋钮旁边的绿色指示灯将持续闪烁，提示机器正在朝着设定值运行；直到机器达到设定值，绿色的指示 灯将停止闪烁并且保持常亮。对于搅拌器会标配PTFE涂层的搅拌子，船型开关实现一键切断电源保障实验室安全。
设计特点
模拟型号，通过简单的旋钮即可实现温度或转速的控制，全金属外壳坚固耐用，明亮的高温警示灯和过热保护保障用户的安全
技术参数
	功能
	搅拌

	样品处理量
	15 L

	加热板材质
	不锈钢陶瓷涂层

	台面尺寸
	135 mm

	转速范围
	200 rpm – 1,600 rpm

	控制方式
	模拟

	外形尺寸
	264 mm x 101 mm x 163 mm (长x高x宽)

	净重
	2.5 kg

	电源
	220V-240V~ 1A 50Hz

	功耗
	35 W

	安全认证
	TUV

	速度范围
	200 to 1600 rpm

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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