a-AP30OZ 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
固定波长：520 nm
吸光度线性范围：0 Abs ~ 3 Abs
吸光度重现性：±0.01Abs
数据存储：5000条
外形尺寸：170 mm x 44 mm x 72 mm (长x高x宽)
显示屏：高亮OLED显示屏
键盘：触摸式按键
净重：0.277 kg
电源：4节 AA碱性电池，支持自动关机
样品池兼容性：圆瓶25mm直径
光源：LED
存储温度范围：10 °C - 55 °C ~ 14 °F - 131 °F
波长选择：自动
吸光度分辨率：0.001Abs
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Aquasearcher™ AP30系列便携式比色计采用分光光度计原理，使用多种波长LED 光源。小巧轻便的测量仪能耗工作时间较长。
应用
余氯\总氯\PH\尿素\二氧化氯\臭氧测定
显示屏
高亮OLED
电源
4节AAA电池
通讯
P67防水外壳及IP67防水电极，橡胶保护套；内置微型USB接口
结构
标配便携箱
设计特点
5000组数据存储，自动关机功能
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