a-AP30TURL 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
浊度激发波长：红外LED
浊度测量范围（NTU）：0 - 200
浊度光学系统：180透射法
温度校准：最多四点校准
外形尺寸：170 mm x 44 mm x 72 mm (长x高x宽)
浊度重复性和检测限：≤0.1NTU，0~10NTU；±1%，10~200/1000NTU;0.01 NTU，0~10NTU
存储温度范围：10 °C - 55 °C ~ 14 °F - 131 °F
显示屏：高亮OLED显示屏
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
键盘：触摸式按键
净重：0.61 lb
吸光度分辨率：0.001Abs
浊度精度：≤0.1NTU 或±5% F.S.
参数：浊度
吸光度线性范围：0
样品池兼容性：圆瓶25mm直径
电源：4节 AA碱性电池，支持自动关机
产品介绍
Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪结合了散射光法和透射光，搭配双检测器，消除色度干扰，测量结果更准确可靠，符合ISO7027标准，适合多种场合使用。
应用
低浓度浊度测定
显示屏
红外LED
电源
4节AAA电池
通讯
P67防水外壳及IP67防水电极，橡胶保护套；内置微型USB接口
结构
标配便携箱
设计特点
5000组数据存储，自动关机功能
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