加热磁力搅拌器套装 e-G31HS07C-K1 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
功能：加热和搅拌
样品处理量：15 L
加热板材质：陶瓷
台面尺寸：17.8 cm x 17.8 cm
温度范围：高于环境温度 5°C – 500°C
转速范围：80 rpm – 1,600 rpm
温度校准：加热板和温度探针均可对1个不同温度点进行单独校准
通讯端口：无
控制方式：数字
外形尺寸：31.8 cm x 11.2 cm x 22.3 cm (长x高x宽)
显示屏：背光LCD
显示屏保护罩：否
净重：4.8 kg
电源：220V-240V~ 7A 50/60Hz
功耗：1,050 W
安全认证：TUV
速度范围：80 rpm~ 1600 rpm
温度探头：Pt1000
温度稳定性：加热板+/-3 %, 低于100 °C时加热板精度为+/-2 °C，;温度探针+/-2 %, 低于100 °C时 温度探针精度为+/-2 °C
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
奥豪斯 Guardian™ 3000 加热磁力搅拌器具有出色的持续高速搅拌和多重安全设计，操控直观便捷，可满足不同的实验需求。该系列提供三种盘面尺寸，可选配温度探针，精确控制样品温度。
应用
液体加热、水浴/油浴温控、样品和溶液制备、缓冲液和试剂的溶解混匀、基质制备、样品浓缩
显示屏
背光LCD屏实时显示温度和转速、明亮的状态指示灯直观显示温度和转速的运行状态、醒目的高温警示灯（≥40°C）、功能图标（探针连接状态、单点校正）
电源
转速从80到1600rpm，温控范围为室温+5°C到380°C (不锈钢陶瓷涂层圆盘)，随机附电源线、说明书，3.8cm长的PTFE涂层搅拌子1个
通讯
N/A
结构
耐用的金属外壳，PET材质的控制面板，控制旋钮，加热磁力搅拌器的专用电源开关、内置支撑杆接口、易于清洁的陶瓷或不锈钢陶瓷涂层加热盘面
设计特点
醒目的高温警示灯防止用户误碰加热盘面，绿色状态指示灯直观显示加热或搅拌的工作状态，支持外接温度探针
技术参数
	功能
	加热和搅拌

	样品处理量
	15 L

	加热板材质
	陶瓷

	台面尺寸
	17.8 cm x 17.8 cm

	温度范围
	高于环境温度 5°C – 500°C

	转速范围
	80 rpm – 1,600 rpm

	温度校准
	加热板和温度探针均可对1个不同温度点进行单独校准

	通讯端口
	无

	控制方式
	数字

	外形尺寸
	31.8 cm x 11.2 cm x 22.3 cm (长x高x宽)

	显示屏
	背光LCD

	显示屏保护罩
	否

	净重
	4.8 kg

	电源
	220V-240V~ 7A 50/60Hz

	功耗
	1,050 W

	安全认证
	TUV

	速度范围
	80 rpm~ 1600 rpm

	温度探头
	Pt1000

	温度稳定性
	加热板+/-3 %, 低于100 °C时加热板精度为+/-2 °C，;温度探针+/-2 %, 低于100 °C时 温度探针精度为+/-2 °C

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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