加热磁力搅拌器套装 e-G71HS07C-K1 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
功能：加热和搅拌
样品处理量：15 L
加热板材质：陶瓷
台面尺寸：17.8 cm x 17.8 cm
温度范围：高于环境温度 5°C – 500°C
转速范围：60 rpm – 1,600 rpm
温度校准：低于 100 ℃ 加热板温度精度为± 1 % , 低于100℃时温度探头的精度为± 0.5 %
通讯端口：USB
控制方式：数字
外形尺寸：30.9 cm x 12.2 cm x 22.3 cm (长x高x宽)
显示屏：背光LCD
显示屏保护罩：可作为附件购买
净重：2.6 kg
电源：230V，0.6A，50/60Hz
功耗：1,242 W
安全认证：TUV
速度范围：60 to 1600 rpm
转速稳定性：+/-2%
温度准确性：+/-5°C基于加热盘(SPC后)或者 +/-5°C基于温度探头(SPC后)
温度探头：Pt1000
温度稳定性：+/-1%基于加热盘,低于100°C时+/-1°C 或者 +/-0.5%基于温度探头,低于100°C时+/-1°C
定时范围：1 min - 5,999 min
工作环境：5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
奥豪斯Guardian 7000™ 设计涵盖突出的安全性和优异的加热及搅拌功能。SmartHousing™性能是指设备机身耐抗化学腐蚀,且具有创新性的易于清洁的外形设计，玻璃操作面板的倾斜角可有效抵挡液体泼溅。明亮的LCD显示屏及直观的图标设计，可清晰显示温度，速度和时间，以帮助用户在实验室内轻松监控设备。
应用
温敏化学与生物学应用、热固定、溶液pH优化、溶液灭菌、吸热反应、有机物变性、样品和溶液制备、溶解缓冲液和试剂、培养基制备、煮沸
显示屏
背光液晶显示屏，显示温度、速度、加热和搅拌过程中的绿色指示灯，两个突显的加热盘高温警示标识，SmartRate™, SmartHeat™, SmartPresence™和SmartLink™图标，使用中的温度探头图标以及单点校准图标
电源
计时器，转速从60到1600转/分，温控范围为室温+5°C到500°C (陶瓷盘)或380°C (铝盘)，随机附电源线，20.3cm长的不锈钢RTD温度探头1个以及3.8cm长的PTFE涂层转子1个
通讯
USB接口的作用一是为重复的实验程序提供了可编程性，二是用于为增强安全性的SmartLink™技术的硬件连接;远程用户检测功能与OHAUS蓝牙发射器附件(需单独购买)
结构
温度探头连接、SmartHousing™功能让设备外壳始终保持低温并具有化学耐腐蚀性、IP21防水保护、强化玻璃面板、控制旋钮、加热器断开开关、内置支架槽、易于清洁的陶瓷或铝质加热盘
设计特点
加热板高温指示灯，声音报警，SmartHeat™温度限制功能，SafetyHeat™在发生故障时关闭加热器，5个温度探头和5个加热板的温度校准功能，温度优先功能，SmartRate™功能
技术参数
	功能
	加热和搅拌

	样品处理量
	15 L

	加热板材质
	陶瓷

	台面尺寸
	17.8 cm x 17.8 cm

	温度范围
	高于环境温度 5°C – 500°C

	转速范围
	60 rpm – 1,600 rpm

	温度校准
	低于 100 ℃ 加热板温度精度为± 1 % , 低于100℃时温度探头的精度为± 0.5 %

	通讯端口
	USB

	控制方式
	数字

	外形尺寸
	30.9 cm x 12.2 cm x 22.3 cm (长x高x宽)

	显示屏
	背光LCD

	显示屏保护罩
	可作为附件购买

	净重
	2.6 kg

	电源
	230V，0.6A，50/60Hz

	功耗
	1,242 W

	安全认证
	TUV

	速度范围
	60 to 1600 rpm

	转速稳定性
	+/-2%

	温度准确性
	+/-5°C基于加热盘(SPC后)或者 +/-5°C基于温度探头(SPC后)

	温度探头
	Pt1000

	温度稳定性
	+/-1%基于加热盘,低于100°C时+/-1°C 或者 +/-0.5%基于温度探头,低于100°C时+/-1°C

	定时范围
	1 min - 5,999 min

	工作环境
	5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
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