i-DF25P3000D1XZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：3,000 kg
可读性：1 kg
秤台尺寸：1,500 mm x 1,500 mm
防护等级：不适用
认证：否
外形尺寸：1,500 mm x 110 mm x 1,500 mm (长x高x宽)
台面材料 (2)：花纹钢板喷塑
净重：176 kg
工作环境：-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
Defender 2500系列电子平台秤是满足您所有重载称重需求的性价比之选，同时配有相应的引坡和安装选件。精心的选材、专为重载设计的高强度秤体结构、以及防护等级高达IP67的合金钢传感器，这些都确保了Defender 2500系列电子平台秤能够长时间高强度工作，尽显其卓越品质
应用
基本称量、计数、累加、动态称重/显示保持、峰值保持
显示屏
28 mm字高，6位7段LCD显示(白色背光)
电源
带USB-C型电缆的标准交流适配器、可拆卸（包括在内）或4节AA电池（不包括在内）
通讯
易于访问的通信端口，包括标准RS232和USB-C型
结构
ABS外壳仪表和粉末涂层钢安装支架，黑色粉末涂层花纹钢板，IP65不锈钢接线盒，4个IP67合金钢称重传感器
设计特点
可选环境和自动打印设置、稳定指示器、过载/欠载指示器、自动关机、自动去皮；可选配不锈钢支架
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