医用离心机 FC5706P+R77 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大容量（转子）：6 x 50 ml
最大离心力：4,427 x g
净重：14.2 kg
转速范围：200 rpm – 6,000 rpm
外形尺寸：540 mm x 365 mm x 323 mm (长x高x宽)
机盖锁：机械锁
功耗：70 W
显示屏：带背光的 LCD
转子识别方法：手动
工作环境：5°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝
程序储存：99
运行时间：连续;瞬时离心;10秒 - 99分钟/59秒
制冷范围：不适用
可适配的转子：角转子，12 x 15ml圆底/锥形底，自动识别;水平转子6 x 5 ml RB;角转子6 x 50 ml RB/FA;水平转子4 x 10 ml;角转子18 x 1.5/2.0 ml
噪音等级：≤ 56 ± 2 dB(A)
减速等级：10
安全认证：CE
加速等级：10
冷却时间：不适用
电源：AC电源（标配）
产品介绍
Frontier 5000多功能离心机是一种可靠的紧凑型低速通用离心机，非常适合用于处理少量血液试管和尿液试管。标准转子选件可以处理圆底试管和锥底试管（包括常用血液试管），还可以与配件轻松适配，用于处理容量更小的试管。多功能离心机的设计考虑了操作的便捷性，并采用了直观的界面。紧凑的外形有助于节省实验室宝贵的工作台空间。
应用
离心分离
显示屏
LCD显示屏，背光、双行显示
电源
标配AC电源线
通讯
不适用
结构
高品质无碳刷直流电机，更静音；集成化窄型设计，无需占用过多空间。
设计特点
简易安装设计
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