低速离心机 FC5706P+R77 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
转速范围：200 rpm – 6,000 rpm
最大离心力：4,427 x g
最大容量（转子）：6 x 50 ml
程序储存：99
套装中包含转子：30130877 - 角转子12 x 15 ml
加速等级：10
减速等级：10
外形尺寸：540 mm x 365 mm x 370 mm (长x高x宽)
显示屏：带背光的 LCD
机盖锁：机械锁
净重：14.2 kg
噪音等级：≤ 56 ± 2 dB(A)
电源：AC电源（标配）
功耗：70 W
冷却时间：不适用
可适配的转子：角转子，12 x 15ml圆底/锥形底，自动识别;水平转子6 x 5 ml RB;角转子6 x 50 ml RB/FA;水平转子4 x 10 ml;角转子18 x 1.5/2.0 ml
转子识别方法：手动
运行时间：连续;10秒至 99小时59分钟59秒;瞬时离心
安全认证：CE;FCC
工作环境：5°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
秉承奥豪斯百年的设计及制造经验，全新一代的FRONTIER™ 5000系列离心机，体积小巧，可靠耐用。转子可兼容圆底和锥形底离心管，也可通过适配处理更小体积的样品。设计兼顾易用性，操作界面清晰直观、耐用性佳，其体积小巧，节约宝贵的实验室台面空间。
应用
离心分离
显示屏
LCD显示屏，背光、双行显示
电源
标配AC电源线
通讯
不适用
结构
免维护电机，占地面积小
设计特点
简易安装设计
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