i-D150K1LZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：150 kg
可读性：10 g
秤台尺寸：500 mm x 400 mm
认证：CPA
防护等级：IP69k;IP68
外形尺寸：500 mm x 137 mm x 400 mm (长x高x宽)
净重：16.8 kg
台面材料 (2)：不锈钢
工作环境：-10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝
产品介绍
Defender 6000系列秤体同时具有IP68及IP69K的高防护等级，该产品可靠耐用、卫生易清洁，可广泛用于食品、化工和制药行业的生产、包装、库存及发运等各个环节。产品采用卫生化设计，秤架及秤盘使用耐腐蚀的316不锈钢，并带有焊接密封IP69K不锈钢传感器，取得了NSF食品安全认证，满足食品工业HACCP体系（危害分析和关键控制点）的生产卫生要求，非常适合在潮湿、恶劣与卫生环境中使用。
应用
N/A
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
316不锈钢秤盘及秤架（除300kg、600kg型号）；密封焊接 IP68/IP69K不锈钢传感器；防滑可调橡胶秤脚，水平指示泡
设计特点
150%过载保护，卫生设计，最大限度减少水平表面（防污堆积），防滑可调橡胶秤脚
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	可读性
	10 g

	秤台尺寸
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