i-DFL1500W1XZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：1,500 kg
可读性：0.5 kg
可读性（经认证）：0.5 kg
秤台尺寸：1,500 mm x 1,500 mm
防护等级：IP67
认证：CPA
外形尺寸：2,124 mm x 280 mm x 1,988 mm (长x高x宽)
净重：352 kg
台面材料 (2)：不锈钢
工作环境：-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
Defender 5000系列可掀起平台秤结构耐用，秤体采用卫生设计，支持高效的清洁，秤体及台面为喷水玻璃的不锈钢材料，标配单侧引坡，IP68的不锈钢传感器。平台秤采用超低设计更加易于货物的加载和卸载，提高称重效率。
应用
不适用
显示屏
不适用
电源
不适用
通讯
不适用
结构
304不锈钢台面，304不锈钢接线盒 (IP67)，不锈钢传感器（IP68），标配单引坡
设计特点
150%满量程的过载保护，不锈钢立柱组件（选件）
技术参数
	最大秤量
	1,500 kg

	可读性
	0.5 kg

	可读性（经认证）
	0.5 kg

	秤台尺寸
	1,500 mm x 1,500 mm

	防护等级
	IP67

	认证
	CPA

	外形尺寸
	2,124 mm x 280 mm x 1,988 mm (长x高x宽)

	净重
	352 kg

	台面材料 (2)
	不锈钢

	工作环境
	-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
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